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[bookmark: _Toc151376614]دستورالعمل عمومی شناسایی و ارزیابی شرکت کنندگان در فراخوان:
مرکز نوآوری ﺷﺮﻛﺖ پلیمر آریاساسول در ابتدا از تمام شرکت های دانش بنیان و نخبگانی که پیشتازان و هموار کنندگان مسیر پیشرفت و توسعه ی کشور هستند تشکر نموده و به استحضار می رساند این مرکز ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ که ﺑﻪ هدف جذب، غربال گری و انتخاب برترین ایده، طرح یا محصول مربوط به فراخوان، مشارکت کنندگان ( اشخاص حقیقی یا حقوقی ) را بر اساس دریافت و سنجش اطلاعات درخواست شده در این پرسشنامه، مورد ارزیابی کیفی و فنی قرار دهد.
· مدارک و مستندات ارزیابی مشارکت کنندگان، می بایست در قالب دو فایل مجزا به شرح و ترتیب تعیین شده در وبسایت www.aryasasolic.com بارگذاری گردد.
فایل1: حاوی اطلاعات مربوط به ارزیابی کیفی مشارکت کنندگان در قالب PDF
فایل2: حاوی پروپوزال در قالب PowerPoint
· ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ که دریافت اطلاعات درخواست شده، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ مشارکت کنندگان ﺑﻮﺩﻩ ﻭ به معنی پذیرش ایده، طرح یا محصول پیشنهادی ایشان نمی باشد. لذا شرکت پلیمر آریاساسول هیچ گونه مسئولیت قانونی در خصوص پذیرش پروپوزال نخواهد داشت.
· فایل اسکن شده "دستورالعمل عمومی شناسایی و ارزیابی شرکت کنندگان در فراخوان" ( همین صفحه )  می بایست با مهر و امضای مدیرعامل یا شخص دارای صلاحیت حقوقی به وکالت از ایشان در وبسایت بارگذاری گردد.
· اشخاص حقیقی مشارکت کننده در فراخوان نیز ملزم به امضای برگه ی فوق الذکر می باشند.
· طبیعتا در خصوص مشارکت اشخاص حقیقی، نیازی به تکمیل اطلاعات عمومی شرکت حقوقی نمی باشد.










                                                                                                           نام و نام خانوادگی
                                                                                                                مهر و امضا


[bookmark: _Toc151376615]فرمت اطلاعات ارزیابی کیفی مشارکت کنندگان     
[bookmark: _Toc151376616]اطلاعات عمومی مشارکت کنندگان        

نام شرکت: ..........................                                                  
نام تجاری / اختصاری : ..........................
[bookmark: _Hlk151374752]وضعیت حقوقی:     سهامی عام            سهامی خاص          با مسولیت محدود          سایر با ذکر نام ..........................

[bookmark: _Hlk151374923]دانش بنیان:              بله                       خیر

[bookmark: _Hlk151374990]نوع مالکیت:           دولتی                  خصوصی                تحت پوشش                خارجی

نحوه ی تامین:        شرکت اصلی         نمایندگی                  شرکت اصلی و نمایندگی

ملیت : ..........................                           شناسه ملی: ..........................                        کد اقتصادی:  ..........................

شماره ثبت: ..........................                           محل ثبت: ..........................                       تاریخ ثبت: ..........................
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[bookmark: _Toc151376619]اطلاعات تکمیلی فراخوان و فرمت ارائه پروپوزال 
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به مرور زمان و در طول بهره برداری از لوله های انتقال آب دریا، نقص هایی چون پوسیدگی، خوردگی، شکستگی و ... به وجود می آید. از این رو بازرسی دوره ای و در صورت نیاز، ترمیم لوله ها به طور مستمر صورت می پذیرد. با این وجود، علاوه بر موضوع زمان بر بودن بازرسی، شناسایی و ترمیم به روش های سنتی، از آنجایی که در لوله هایی با قطر کمتر از 32 اینچ، امکان ورود انسان و بازرسی مستقیم وجود ندارد، چالش اصلی پدیدار و نیاز به یک روش جایگزین احساس می گردد.
لوله های انتقال آب دریا دارای پوشش داخلی از جنس سیمان به قطر 2 سانتی متر می باشد. در طول لوله ها در برخی نقاط، لایه ی سیمانی دچار 
ترک خوردگی شده و موجب نفوذ آب و تماس آن با جداره ی داخلی لوله ها می گردد. تجربیات قبلی نشان می دهد که آسیب وارده به لوله ها اعم از پوسیدگی، خوردگی و ... لزوما در محل ترک خوردگی سیمان رخ نمی دهد و در بسیاری از موارد، این آسیب ممکن است در فاصله چند متری نسبت به نقطه ی ترک خوردگی سیمان مشاهده شود.
هدف اصلی از تعریف پروژه، انجام بازرسی و شناسایی آسیب دیدگی لوله های آب دریا می باشد. اما از ایده ها، طرح ها و محصولاتی که امکان ترمیم و تعمیر لوله ها یا امکان بازرسی آنلاین را نیز فراهم نمایند استقبال می شود.














[bookmark: _Toc151376621]ویژگی‌های محیط بازرسی 

	ویژگی ها و پارامترهای تأثیرگذار محیط بازرسی

	مسافت مسیر بازرسی
	با احتساب مجموع مسیر رفت و برگشت 200 متر

	تشریح مسیر 3 بعدی محیط بازرسی
	علاوه بر مسیر افقی، مسیر عمودی تا ارتفاع حداکثر 5 متر و اغلب در لوله های با سایز 4 اینچ نیز وجود دارد.
با وجود هموار بودن مسیر، اما در نقاط اتصالات لوله ها به دلیل جوشکاری، برآمدگی هایی به ارتفاع
 3 میلی متر، دور تا دور سطح داخلی لوله وجود دارد.

	زاویه لوله ها هنگام تغییر جهت
	حداکثر تا 90 درجه ( بیشتر پیچ ها 45 و 90 درجه هستند. )

	تغییر قطر لوله ها در طول مسیر
	بزرگ ترین نسبت تغییر قطر لوله ها در نقطه ی شاخه ها و اتصالات از 32 اینچ به 4 اینچ می باشد.

	عمق لوله ها نسبت به سطح زمین
	بین 2 تا 5 متر متغیر است.

	جنس لوله ها
( جداره، داخلی و خارجی )
	در تمام مسیر جنس لوله ها یکسان و از کربن استیل با پوشش داخلی سیمانی به قطر حداکثر 2 سانتی متر می باشد. جداره بیرونی لوله ها نیز با لایه ای به قطر یک سانتی متر از جنس پلی اتیلن 3 لایه ( کوتینگ ) پوشیده شده است.

	ضخامت لوله ها
	به نسبت قطر آن از 4 میلی متر تا 18 میلی متر متغیر است.

	قطر لوله ها
	از 4 تا 32 اینچ متغیر است.

	پوشش بین لوله ها و سطح زمین
	در برخی نقاط یک لایه 50 سانتی متری بتن در سطح زمین قرار دارد که قابل جابجایی است و به عنوان 
نقطه ورود و دسترسی تعبیه شده است. و پس از آن لایه ای از جنس خاک تا عمق 5 متری وجود دارد که مسیر عبور لوله های آب آتش نشانی، کابل های تلفن، برق و ... می باشد. 
نقشه مشخص عبور این خطوط موجود است.

	مسیر دسترسی، ورودی و خروجی
	این امکان وجود دارد که نقطه ورودی تا انتهای بازرسی باز بماند.
در صورت انجام بازرسی توسط ربات محدودیت ها به شرح زیر است:
ورود از لوله های سطحی در مکان های مشخص امکان پذیر است.
ربات می بایست پس از پایان بازرسی از همان مسیر رفت برگردد.
می توان نقطه ورود ربات را به شکلی انتخاب کرد که نسبت تغییر قطر لوله ها در طول مسیر کاهش یابد 
و در برخی موارد تغییر قطری وجود نداشته باشد.

	دمای محیط بازرسی
	از 30 تا 65 درجه متغیر است اما تغییر ناگهانی دما وجود ندارد.

	 مسیر بازرسی
	مسیر هموار می باشد. اما در نقاط اتصالات لوله ها به دلیل جوشکاری، برآمدگی هایی به ارتفاع 3 میلی متر، دور تا دور فضای داخلی لوله وجود دارد.

	فشار محیط بازرسی
	برابر با فشار اتمسفر

	فعال یا غیر فعال بودن
سیستم در زمان بازرسی
	در طول بازرسی این امکان وجود دارد که سیستم غیر فعال و لوله ها تخلیه گردد. با این وجود اما به نسبت قطر لوله ها، در طول مسیر، به عمق حداقل یک و حداکثر 40 سانتی متر آب راکد درون لوله ها باقی می ماند.

	رطوبت محیط بازرسی
	در فصول گرم سال، رطوبت محیط بازرسی به 100% هم می رسد.

	سیال موجود در محیط بازرسی
	آب دریا

	هدف از بازرسی
	شناسایی ترک ها، خوردگی موضعی و سوراخ با ابعاد ریز در لایه سیمانی داخل لوله ها


[bookmark: _Toc151376622]فرمت ارائه پروپوزال 
پروپوزال مشارکت کنندگان می بایست مطابق با سرفصل های زیر ارائه گردد:
· شرح راه حل فنی پیشنهادی در خصوص مسأله
· برآورد اولیه ی هزینه ی اجرای پروژه
· برنامه زمان بندی پژوهش، طراحی و بهره برداری از پروژه
· جزئیات مربوط به خدمات پشتیبانی پس از بهره برداری و اجرای پروژه
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